Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5973.2025 | Data Emissão:28/10/2025 - Página.:1/2 Relatório de Ensaio Nº: 5973.2025.A- V.0 0 1. Dados Contratação: Contratante: Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: Proposta Comercial: Contato: Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B 04.963.425/0003-19 Estrada Água Chata,578 Agua Chata - Guarulhos/SP CEP: 07251000 981.2025.V0 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: Solicitante: Razão Social: CNPJ/CPF: Contato: Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B 04.963.425/0003-19 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: 0 2. Dados da Amostragem: Descrição da Amostra: Endereço Amostragem: Condições Ambientais: Torneira da cozinha Estrada Água Chata,578, Agua Chata Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07251000 Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,00°C Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra: Simples Data de Amostragem: 20/10/2025 13:10:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos Data Recebimento: 20/10/2025 16:40:00 Data Início Amostra: Responsável pela Conferência: 20/10/2025 13:10:00 Irisvaldo Oliveira Data Conclusão Amostra: Data Conferência: 27/10/2025 17:16:14 27/10/2025 17:17:18 Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025. 0 3. Resultados: Parâmetros Resultados 0,2700 7,04 PORTARIA GM/MS Nº 888 de 0,2000 a 5,0000 de 6,00 a 9,00 Un L.Q. Início Ensaio 20/10/2025 20/10/2025 24/10/2025 Cloro residual Livre mg/L U pH UNT 0,100000 1,000 pH 0,500 pH Turbidez <0,100 até 5,000 As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) estão em ACORDO não satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 0 4. Informações Importantes: Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco Ensaio de pH executados in loco Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável Nota: O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida. Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Irisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5973.2025 | Data Emissão:28/10/2025 - Página.:2/2 Relatório N.:5973.2025.- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5973.2025 | Data Emissão:28/10/2025 - Página.:1/2 Relatório de Ensaio Nº: 5973.2025.B- V.0 0 1. Dados Contratação: Contratante: Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: Proposta Comercial: Contato: Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B 04.963.425/0003-19 Estrada Água Chata,578 Agua Chata - Guarulhos/SP CEP: 07251000 981.2025.V0 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: Solicitante: Razão Social: CNPJ/CPF: Contato: Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B 04.963.425/0003-19 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: 0 2. Dados da Amostragem: Descrição da Amostra: Endereço Amostragem: Condições Ambientais: Torneira da cozinha Estrada Água Chata,578, Agua Chata Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07251000 Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,00°C Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra: Simples Data de Amostragem: 20/10/2025 13:10:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos Data Recebimento: 20/10/2025 16:40:00 Data Início Amostra: Responsável pela Conferência: 20/10/2025 13:10:00 Irisvaldo Oliveira Data Conclusão Amostra: Data Conferência: 27/10/2025 17:16:14 27/10/2025 17:17:18 Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025. 0 3. Resultados: Parâmetros PORTARIA GM/MS Nº Resultados Un L.Q. Início Ensaio 8 88 Cor Aparente <1,000 0,160 <1,000000 <1,000000 <1,000 Ausência Ausencia Ausência até 15,00 até 1,500 uH (mg Pt-Co/L) mg/L 1,000 0,100000 2,000000 2,000000 3,000 23/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 Fluoreto Gosto até 6,000 Intensidade Intensidade UFC/mL Odor até 6,000 BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS Coliformes termotolerantes Coliformes Totais Escherichia coli até 500,000000 Ausência Log UFC/cm² Ausente/Presente UFC/mL 1,0000 - Ausência Ausência 1,000000 Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) estão em ACORDO não satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo B Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável Nota: O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida. Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5973.2025 | Data Emissão:28/10/2025 - Página.:2/2 Relatório N.:5973.2025 Irisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748